IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0, QuantityTakeOffAddOnView]"
File name: "10XXXX"
Time stamp: "2018-05-25T14:03:09"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20170223_1515(x64) - Exporter 18.3.1.0 - Interface alternative d'export 18.3.1.0"
Application: "Autodesk Revit 2018 (FRA)" version "2018" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2018 (FRA)"

People and organizations
  Person "antoine.nguyen@elithis.fr" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "antoine.nguyen@elithis.fr" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2018 (FRA)" version "2018" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2018 (FRA)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "10XXXX" | long name "Nom du Projet" | phase "APS/APD/PRO/EXE"
  IFCSITE "Default" | latitude 43° 18′ 56.879999″ | longitude 5° 22′ 10.559999″ | elevation above sea level 5.17
    IFCBUILDING | postal address: "13002 MARSEILLE", "Défini par l'utilisateur"
      IFCBUILDINGSTOREY "Rez-de-Chaussée" | long name "Rez-de-Chaussée" | object type "305" | elevation 0.
        contains 2 elements
          2 x IFCFLOWSEGMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Gaine rectangulaire:CVC_27_26_Gaine rectangulaire" | object type "Gaine rectangulaire:CVC_27_26_Gaine rectangulaire:3964090" | names: "Gaine rectangulaire:CVC_27_26_Gaine rectangulaire:4687278", "Gaine rectangulaire:CVC_27_26_Gaine rectangulaire:4687682" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Génie climatique, Génie climatique - Ecoulement
      IFCBUILDINGSTOREY "ENTRESOL" | long name "ENTRESOL" | object type "305" | elevation 2.56
        contains 12 elements
          6 x IFCFLOWSEGMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Gaine rectangulaire:CVC_27_26_Gaine rectangulaire" | object type "Gaine rectangulaire:CVC_27_26_Gaine rectangulaire:3964090" | names: "Gaine rectangulaire:CVC_27_26_Gaine rectangulaire:4687465", "Gaine rectangulaire:CVC_27_26_Gaine rectangulaire:4688361", "Gaine rectangulaire:CVC_27_26_Gaine rectangulaire:4688405" (+3 more) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Génie climatique, Génie climatique - Ecoulement
          2 x IFCFLOWFITTING | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Bend_Rectangular_AI_Generic_MEPcontent:With Flange" | object type "Bend_Rectangular_AI_Generic_MEPcontent:With Flange:732414" | names: "Bend_Rectangular_AI_Generic_MEPcontent:With Flange:4687474", "Bend_Rectangular_AI_Generic_MEPcontent:With Flange:4687693" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Génie climatique
          2 x IFCFLOWFITTING | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Bend_Rectangular_AI_Generic_MEPcontent:With Flange" | object type "Bend_Rectangular_AI_Generic_MEPcontent:With Flange:732414" | names: "Bend_Rectangular_AI_Generic_MEPcontent:With Flange:4688416", "Bend_Rectangular_AI_Generic_MEPcontent:With Flange:4692597" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Génie climatique
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCDAMPERTYPE "VE_Fire Damper_Rectangular_MEPcontent:France Air, REF 500 AxO, 500x400-500x400" | object type "VE_Fire Damper_Rectangular_MEPcontent:France Air, REF 500 AxO, 500x400-500x400:4692128" | names: "VE_Fire Damper_Rectangular_MEPcontent:France Air, REF 500 AxO, 500x400-500x400:4692164" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCENERGYCONVERSIONDEVICE | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "CTA / VMC:CVC_22_09_Extracteur VMC SF1 maternelle" | object type "CTA / VMC:CVC_22_09_Extracteur VMC SF1 maternelle:3988116" | names: "CTA / VMC:CVC_22_09_Extracteur VMC SF1 maternelle:4692354" | material: materials ("Glass", "Grey") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification

Types
  IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Gaine rectangulaire:CVC_27_26_Gaine rectangulaire" | 8 occurrences | property sets: Autre, Construction, Données d'identification
  IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Bend_Rectangular_AI_Generic_MEPcontent:With Flange" | 2 occurrences | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Texte
  IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Bend_Rectangular_AI_Generic_MEPcontent:With Flange" | 2 occurrences | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Texte
  IFCDAMPERTYPE "VE_Fire Damper_Rectangular_MEPcontent:France Air, REF 500 AxO, 500x400-500x400" | FIREDAMPER | 1 occurrence | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Texte, Visibilité
  IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "CTA / VMC:CVC_22_09_Extracteur VMC SF1 maternelle" | 1 occurrence | material: materials ("Glass", "Grey") | property sets: Autre, Données d'identification, Génie climatique, Texte

Property sets
  Génie climatique - Ecoulement | properties | on 16 objects (16 IFCFLOWSEGMENT)
    Flux = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux supplémentaire = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Frottement = 0. (IFCREAL) [derived "Friction Loss"]
    Nombre de Reynolds = 0. (IFCREAL)
    Perte de charge = 0. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
    Pression de vitesse = 0. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
    Vitesse = 0. (IFCLINEARVELOCITYMEASURE) [derived]
  Génie climatique - Ecoulement | properties | on 3 objects (3 IFCSYSTEM)
    Flux = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
  Données d'identification | properties | on 10 objects (10 IFCFLOWSEGMENT)
    Modifié par = "" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "DSF" (IFCIDENTIFIER)
  Données d'identification | properties | on 7 objects (6 IFCFLOWSEGMENT, 1 IFCSYSTEM)
    Modifié par = "" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "DSF" (IFCIDENTIFIER)
    Variantes = "Modèle de base" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 3 objects (3 IFCFLOWFITTING)
    Modifié par = "" (IFCTEXT)
    POSITIONCODE = "" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "DSF" (IFCIDENTIFIER)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Auteur = "" (IFCTEXT)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Modifié par = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "Infos sur le projet" (IFCIDENTIFIER)
    Variantes = "Modèle de base" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (2 IFCSYSTEM)
    Modifié par = "" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "CVC" (IFCIDENTIFIER)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Etage de bâtiment = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modifié par = "" (IFCTEXT)
    Nom = "ENTRESOL" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "CVC" (IFCIDENTIFIER)
    Structure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Variantes = "Modèle de base" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWFITTING)
    Modifié par = "" (IFCTEXT)
    POSITIONCODE = "" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "DSF" (IFCIDENTIFIER)
    Variantes = "Modèle de base" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "180" (IFCTEXT)
    Modifié par = "" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "DSF" (IFCIDENTIFIER)
  Données d'identification: 6 more contents on 2 objects not shown
  Génie climatique | properties | on 3 objects (2 IFCFLOWFITTING, 1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Abréviation du système = "" (IFCTEXT)
    Classification du système = "Soufflage" (IFCTEXT)
    Méthode de perte de charge = "8baf7d75-8b9b-46d0-b8ce-3ad1c19e6b19" (IFCTEXT)
    Nom du système = "Génie climatique M_CVC_Air_Neuf 21" (IFCTEXT)
    Type de système = "Système de gaines: M_CVC_Air_Neuf" (IFCLABEL)
  Génie climatique | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWSEGMENT)
    Abréviation du système = "" (IFCTEXT)
    Classification du système = "Soufflage" (IFCTEXT)
    Coefficient de perte de charge = 0. (IFCREAL)
    Coupe = 16 (IFCINTEGER)
    Diamètre hydraulique = 0.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diamètre équivalent = 0.437266135931932 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Elévation du bas = 3. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Elévation du haut = 3.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Nom du système = "Génie climatique M_CVC_Air_Neuf 6" (IFCTEXT)
    Surface = 3.04484040507107 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Type de système = "Système de gaines: M_CVC_Air_Neuf" (IFCLABEL)
    Verrouillage de la taille = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Génie climatique | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWSEGMENT)
    Abréviation du système = "" (IFCTEXT)
    Classification du système = "Soufflage" (IFCTEXT)
    Coefficient de perte de charge = 0. (IFCREAL)
    Coupe = 16 (IFCINTEGER)
    Diamètre hydraulique = 0.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diamètre équivalent = 0.437266135931932 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Elévation du bas = -1.90900014724792 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Elévation du haut = 0.289000147248675 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Nom du système = "Génie climatique M_CVC_Air_Neuf 6" (IFCTEXT)
    Surface = 3.51680000000242 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Type de système = "Système de gaines: M_CVC_Air_Neuf" (IFCLABEL)
    Verrouillage de la taille = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Génie climatique | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWFITTING)
    Abréviation du système = "" (IFCTEXT)
    Classification du système = "Soufflage" (IFCTEXT)
    Méthode de perte de charge = "8baf7d75-8b9b-46d0-b8ce-3ad1c19e6b19" (IFCTEXT)
    Nom du système = "Génie climatique M_CVC_Air_Neuf 6" (IFCTEXT)
    Type de système = "Système de gaines: M_CVC_Air_Neuf" (IFCLABEL)
  Génie climatique | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWSEGMENT)
    Abréviation du système = "" (IFCTEXT)
    Classification du système = "Soufflage" (IFCTEXT)
    Coefficient de perte de charge = 0. (IFCREAL)
    Coupe = 16 (IFCINTEGER)
    Diamètre hydraulique = 0.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diamètre équivalent = 0.437266135931932 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Elévation du bas = 0.1 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Elévation du haut = 0.5 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Nom du système = "Génie climatique M_CVC_Air_Neuf 6" (IFCTEXT)
    Surface = 0.302400000000001 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Type de système = "Système de gaines: M_CVC_Air_Neuf" (IFCLABEL)
    Verrouillage de la taille = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Génie climatique | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWSEGMENT)
    Abréviation du système = "" (IFCTEXT)
    Classification du système = "Soufflage" (IFCTEXT)
    Coefficient de perte de charge = 0. (IFCREAL)
    Coupe = 17 (IFCINTEGER)
    Diamètre hydraulique = 0.444444444444444 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diamètre équivalent = 0.488119853480619 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Elévation du bas = 1.36000262207879 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Elévation du haut = 1.76000262207879 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Nom du système = "Génie climatique M_CVC_Air_Neuf 21" (IFCTEXT)
    Surface = 19.0062 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Type de système = "Système de gaines: M_CVC_Air_Neuf" (IFCLABEL)
    Verrouillage de la taille = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Génie climatique | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWSEGMENT)
    Abréviation du système = "" (IFCTEXT)
    Classification du système = "Soufflage" (IFCTEXT)
    Coefficient de perte de charge = 0. (IFCREAL)
    Coupe = 17 (IFCINTEGER)
    Diamètre hydraulique = 0.444444444444444 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diamètre équivalent = 0.488119853480619 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Elévation du bas = 1.36000031862237 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Elévation du haut = 1.76000203816499 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Nom du système = "Génie climatique M_CVC_Air_Neuf 21" (IFCTEXT)
    Surface = 3.81525915561683 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Type de système = "Système de gaines: M_CVC_Air_Neuf" (IFCLABEL)
    Verrouillage de la taille = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Génie climatique | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWSEGMENT)
    Abréviation du système = "" (IFCTEXT)
    Classification du système = "Soufflage" (IFCTEXT)
    Coefficient de perte de charge = 0. (IFCREAL)
    Coupe = 21 (IFCINTEGER)
    Diamètre hydraulique = 0.444444444444444 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diamètre équivalent = 0.488119853480619 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Elévation du bas = -0.00999999999999989 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Elévation du haut = 1.209 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Nom du système = "Génie climatique M_CVC_Air_Neuf 20" (IFCTEXT)
    Surface = 2.1942 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Type de système = "Système de gaines: M_CVC_Air_Neuf" (IFCLABEL)
    Verrouillage de la taille = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Génie climatique: 7 more contents on 8 objects not shown
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGSTOREY)
    Hauteur de calcul = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWSEGMENT)
    Hauteur = 0.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur = 0.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Longueur = 1.90302525316942 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille = "400x400" (IFCTEXT)
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWSEGMENT)
    Hauteur = 0.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur = 0.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Longueur = 2.19800000000151 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille = "400x400" (IFCTEXT)
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWFITTING)
    HEIGHT = 0.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille = "400x400-400x400" (IFCTEXT)
    Volume = 0.0903092675637696 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    WIDTH = 0.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    hoek = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWSEGMENT)
    Hauteur = 0.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur = 0.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Longueur = 0.189 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille = "400x400" (IFCTEXT)
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWSEGMENT)
    Hauteur = 0.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur = 0.5 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Longueur = 10.559 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille = "500x400" (IFCTEXT)
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWSEGMENT)
    Hauteur = 0.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur = 0.5 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Longueur = 2.11958841978713 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille = "500x400" (IFCTEXT)
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWFITTING)
    HEIGHT = 0.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille = "500x400-500x400" (IFCTEXT)
    Volume = 0.128539645973651 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    WIDTH = 0.5 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    hoek = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Cotes: 7 more contents on 8 objects not shown
  Autre | properties | on 16 objects (16 IFCFLOWSEGMENT)
    Catégorie = "Gaine" (IFCLABEL)
    Famille = "Gaine rectangulaire: CVC_27_26_Gaine rectangulaire" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Gaine rectangulaire: CVC_27_26_Gaine rectangulaire" (IFCLABEL)
    ID du type = "Gaine rectangulaire: CVC_27_26_Gaine rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type = "Gaine rectangulaire: CVC_27_26_Gaine rectangulaire" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 3 objects (3 IFCSYSTEM)
    Catégorie = "Systèmes de gaines" (IFCLABEL)
    Famille = "Système de gaines: M_CVC_Air_Neuf" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Système de gaines: M_CVC_Air_Neuf" (IFCLABEL)
    ID du type = "Système de gaines: M_CVC_Air_Neuf" (IFCLABEL)
    Type = "Système de gaines: M_CVC_Air_Neuf" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWFITTING)
    Bend Radius = 0.35 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Catégorie = "Raccords de gaine" (IFCLABEL)
    Famille = "Bend_Rectangular_AI_Generic_MEPcontent: With Flange" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Bend_Rectangular_AI_Generic_MEPcontent: With Flange" (IFCLABEL)
    Flange1_Height = 0.45 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Flange1_Width = 0.45 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Flange2_Height = 0.45 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Flange2_Width = 0.45 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Flange_Diameter = 0.025 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Flange_Thickness = 0.005 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    ID du type = "Bend_Rectangular_AI_Generic_MEPcontent: With Flange" (IFCLABEL)
    Is_Flange1_Visible = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Is_Flange2_Visible = TRUE (IFCBOOLEAN)
    L1_Tail = 0.001 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    L2_Tail = 0.001 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Lmin = 0.35 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    SafeBlendWidth1 = 0.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    SafeBlendWidth2 = 0.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Type = "Bend_Rectangular_AI_Generic_MEPcontent: With Flange" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWFITTING)
    Bend Radius = 0.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Catégorie = "Raccords de gaine" (IFCLABEL)
    Famille = "Bend_Rectangular_AI_Generic_MEPcontent: With Flange" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Bend_Rectangular_AI_Generic_MEPcontent: With Flange" (IFCLABEL)
    Flange1_Height = 0.45 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Flange1_Width = 0.55 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Flange2_Height = 0.45 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Flange2_Width = 0.55 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Flange_Diameter = 0.025 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Flange_Thickness = 0.005 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    ID du type = "Bend_Rectangular_AI_Generic_MEPcontent: With Flange" (IFCLABEL)
    Is_Flange1_Visible = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Is_Flange2_Visible = TRUE (IFCBOOLEAN)
    L1_Tail = 0.001 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    L2_Tail = 0.001 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Lmin = 0.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    SafeBlendWidth1 = 0.5 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    SafeBlendWidth2 = 0.5 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Type = "Bend_Rectangular_AI_Generic_MEPcontent: With Flange" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    ARCHI_ADRESSE1 = "Adresse1" (IFCTEXT)
    ARCHI_ADRESSE2 = "Adresse2" (IFCTEXT)
    ARCHI_ADRESSE3 = "Adresse3" (IFCTEXT)
    ARCHI_ADRESSE4 = "Adresse4" (IFCTEXT)
    ARCHI_FAX = "xx xx xx xx xx" (IFCTEXT)
    ARCHI_MAIL = "xx@xx.fr" (IFCTEXT)
    ARCHI_NOM = "Nom" (IFCTEXT)
    ARCHI_TEL = "xx xx xx xx xx" (IFCTEXT)
    Adresse du projet = "13002 MARSEILLE" (IFCTEXT)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
    Date de fin du projet = "xx/xx/2015" (IFCTEXT)
    ENT_ADRESSE1 = "Adresse1" (IFCTEXT)
    ENT_ADRESSE2 = "Adresse2" (IFCTEXT)
    ENT_ADRESSE3 = "Adresse3" (IFCTEXT)
    ENT_ADRESSE4 = "Adresse4" (IFCTEXT)
    ENT_FAX = "xx xx xx xx xx" (IFCTEXT)
    ENT_MAIL = "xx@xx.fr" (IFCTEXT)
    ENT_NOM = "Nom" (IFCTEXT)
    ENT_TEL = "xx xx xx xx xx" (IFCTEXT)
    Etat du projet = "APS/APD/PRO/EXE" (IFCTEXT)
    MO_ADRESSE1 = "Adresse1" (IFCTEXT)
    MO_ADRESSE2 = "Adresse2" (IFCTEXT)
    MO_ADRESSE3 = "Adresse3" (IFCTEXT)
    MO_ADRESSE4 = "Adresse4" (IFCTEXT)
    MO_FAX = "xx xx xx xx xx" (IFCTEXT)
    MO_MAIL = "xx@xx.fr" (IFCTEXT)
    MO_NOM = "Nom" (IFCTEXT)
    MO_TEL = "xx xx xx xx xx" (IFCTEXT)
    Nom du client = "Nom du client" (IFCTEXT)
    Nom du projet = "Nom du Projet" (IFCTEXT)
    Numéro de projet = "10XXXX" (IFCTEXT)
    Project Elevation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    S4R_Use_nominal_diameter = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Autre | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Famille = "Niveau: niveau du sol" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Niveau: niveau du sol" (IFCLABEL)
    ID du type = "Niveau: niveau du sol" (IFCLABEL)
    Type = "Niveau: niveau du sol" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de gaine" (IFCLABEL)
    Famille = "VE_Fire Damper_Rectangular_MEPcontent: France Air, REF 500 AxO, 500x400-500x400" (IFCLABEL)
    Famille et type = "VE_Fire Damper_Rectangular_MEPcontent: France Air, REF 500 AxO, 500x400-500x400" (IFCLABEL)
    ID du type = "VE_Fire Damper_Rectangular_MEPcontent: France Air, REF 500 AxO, 500x400-500x400" (IFCLABEL)
    Type = "VE_Fire Damper_Rectangular_MEPcontent: France Air, REF 500 AxO, 500x400-500x400" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCENERGYCONVERSIONDEVICE)
    Catégorie = "Equipement de génie climatique" (IFCLABEL)
    DimA = 0.075 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    DimB = 0.075 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Famille = "CTA / VMC: CVC_22_09_Extracteur VMC SF1 maternelle" (IFCLABEL)
    Famille et type = "CTA / VMC: CVC_22_09_Extracteur VMC SF1 maternelle" (IFCLABEL)
    ID du type = "CTA / VMC: CVC_22_09_Extracteur VMC SF1 maternelle" (IFCLABEL)
    Type = "CTA / VMC: CVC_22_09_Extracteur VMC SF1 maternelle" (IFCLABEL)
  Autre: 4 more contents on 0 objects not shown
  Contraintes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWSEGMENT)
    Décalage de départ = 3.2 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décalage extrémité = 3.2 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décaler = 3.2 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Inclinaison = 0. (IFCREAL)
    Justification horizontale = "Centre" (IFCIDENTIFIER)
    Justification verticale = "Milieu" (IFCIDENTIFIER)
    Niveau de référence = "Niveau: Rez-de-Chaussée" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWSEGMENT)
    Décalage de départ = 0.289000000000837 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décalage extrémité = -1.90900000000008 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décaler = 0.289000000000837 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Justification horizontale = "Centre" (IFCIDENTIFIER)
    Justification verticale = "Milieu" (IFCIDENTIFIER)
    Niveau de référence = "Niveau: ENTRESOL" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWSEGMENT)
    Décalage de départ = 0.3 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décalage extrémité = 0.3 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décaler = 0.3 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Inclinaison = 0. (IFCREAL)
    Justification horizontale = "Centre" (IFCIDENTIFIER)
    Justification verticale = "Milieu" (IFCIDENTIFIER)
    Niveau de référence = "Niveau: Rez-de-Chaussée" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWSEGMENT)
    Décalage de départ = 1.56000262207879 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décalage extrémité = 1.56000262207879 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décaler = 1.56000262207879 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Inclinaison = 0. (IFCREAL)
    Justification horizontale = "Centre" (IFCIDENTIFIER)
    Justification verticale = "Milieu" (IFCIDENTIFIER)
    Niveau de référence = "Niveau: ENTRESOL" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWSEGMENT)
    Décalage de départ = 1.56000203816505 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décalage extrémité = 1.5600003186223 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décaler = 1.56000203816505 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Inclinaison = 0. (IFCREAL)
    Justification horizontale = "Centre" (IFCIDENTIFIER)
    Justification verticale = "Milieu" (IFCIDENTIFIER)
    Niveau de référence = "Niveau: ENTRESOL" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWSEGMENT)
    Décalage de départ = 1.209 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décalage extrémité = -0.01 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décaler = 1.209 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Justification horizontale = "Centre" (IFCIDENTIFIER)
    Justification verticale = "Milieu" (IFCIDENTIFIER)
    Niveau de référence = "Niveau: ENTRESOL" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWSEGMENT)
    Décalage de départ = 1.56000230345649 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décalage extrémité = 1.56000228154382 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décaler = 1.56000230345649 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Inclinaison = 0. (IFCREAL)
    Justification horizontale = "Centre" (IFCIDENTIFIER)
    Justification verticale = "Milieu" (IFCIDENTIFIER)
    Niveau de référence = "Niveau: ENTRESOL" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWSEGMENT)
    Décalage de départ = 1.56 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décalage extrémité = 1.56 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décaler = 1.56 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Inclinaison = 0. (IFCREAL)
    Justification horizontale = "Centre" (IFCIDENTIFIER)
    Justification verticale = "Milieu" (IFCIDENTIFIER)
    Niveau de référence = "Niveau: ENTRESOL" (IFCLABEL)
  Contraintes: 8 more contents on 8 objects not shown
  Isolation | properties | on 8 objects (8 IFCFLOWSEGMENT)
    Epaisseur d'isolation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille globale = "500 mmx400 mm" (IFCTEXT)
  Isolation | properties | on 6 objects (6 IFCFLOWSEGMENT)
    Epaisseur d'isolation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille globale = "400 mmx400 mm" (IFCTEXT)
  Isolation | properties | on 3 objects (2 IFCFLOWFITTING, 1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Epaisseur d'isolation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille globale = "500 mmx400 mm-500 mmx400 mm" (IFCTEXT)
  Isolation | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWFITTING)
    Epaisseur d'isolation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille globale = "400 mmx400 mm-400 mmx400 mm" (IFCTEXT)
  Isolation | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWSEGMENT)
    Epaisseur d'isolation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille globale = "400 mmx500 mm" (IFCTEXT)
  Phase de construction | properties | on 22 objects (16 IFCFLOWSEGMENT, 4 IFCFLOWFITTING, 1 IFCENERGYCONVERSIONDEVICE, 1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Phase de création = "3. Nouveau bâtiment" (IFCLABEL)
  Revêtement | properties | on 8 objects (8 IFCFLOWSEGMENT)
    Epaisseur du revêtement = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille libre = "500 mmx400 mm" (IFCTEXT)
  Revêtement | properties | on 6 objects (6 IFCFLOWSEGMENT)
    Epaisseur du revêtement = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille libre = "400 mmx400 mm" (IFCTEXT)
  Revêtement | properties | on 3 objects (2 IFCFLOWFITTING, 1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Epaisseur du revêtement = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille libre = "500 mmx400 mm-500 mmx400 mm" (IFCTEXT)
  Revêtement | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWFITTING)
    Epaisseur du revêtement = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille libre = "400 mmx400 mm-400 mmx400 mm" (IFCTEXT)
  Revêtement | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWSEGMENT)
    Epaisseur du revêtement = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille libre = "400 mmx500 mm" (IFCTEXT)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 8 objects (8 IFCFLOWSEGMENT)
    Manufacturer = "Unspecified" (IFCLABEL)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 2 objects (1 IFCENERGYCONVERSIONDEVICE, 1 IFCFLOWCONTROLLER)
    ArticleNumber (no value)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 8 objects (8 IFCFLOWSEGMENT)
    Reference = "CVC_27_26_Gaine rectangulaire" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWFITTING)
    Reference = "With Flange" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "France Air, REF 500 AxO, 500x400-500x400" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCENERGYCONVERSIONDEVICE)
    Reference = "CVC_22_09_Extracteur VMC SF1 maternelle" (IFCIDENTIFIER)
  Graphismes | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWFITTING)
    Utiliser l'échelle d'annotations = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Annotation Offset RL = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Texte | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWFITTING)
    ARTICLEDESCRIPTION = "" (IFCTEXT)
    TYPE = "" (IFCTEXT)
  Texte | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    FUNCODE = "M_CVC_Air_Neuf" (IFCTEXT)
  Texte | properties | on 2 type objects
    PRODUCTLINE = "" (IFCTEXT)
  Texte | properties | on 1 type object
    ARTICLEDESCRIPTION = "REF 500 AxO, 500x400-500x400" (IFCTEXT)
    ARTICLENUMBER = "" (IFCTEXT)
    ARTICLE_NUMBER_2 = "" (IFCTEXT)
    ETIM article class = "" (IFCTEXT)
    GTINNUMBER = "" (IFCTEXT)
    Internal art.no. = "" (IFCTEXT)
    PRODUCTLINE = "France Air" (IFCTEXT)
    TYPE = "REF 500 AxO" (IFCTEXT)
    Wholesaler = "" (IFCTEXT)
  Texte | properties | on 1 type object
    ARTICLEDESCRIPTION = "" (IFCTEXT)
    ARTICLENUMBER = "" (IFCTEXT)
    GTINNUMBER = "" (IFCTEXT)
    PRODUCTLINE = "" (IFCTEXT)
    TYPE = "" (IFCTEXT)
  Construction | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    G_NOM_OPERATION = "GROUPE SCOLAIRE RUFFI" (IFCTEXT)
    G_NOM_OPERATION_2 = "URBAIN V" (IFCTEXT)
  Construction | properties | on 1 type object
    Rugosité = 0.00015 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 2 (IFCINTEGER)
  Autre(Type) | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Contraintes(Type) | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Données d'identification(Type) | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGSTOREY)
    Modifié par = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "niveau du sol" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "Types de niveaux" (IFCIDENTIFIER)
  Graphismes(Type) | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 0 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Plein" (IFCLABEL)
    Symbole = "tag_LEVEL_floor_MEPcontent: standard" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Visibilité | properties | on 1 type object
    Is Blade Visible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Is Control Visible = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Is Cross Symbol Visible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Is Diagonal Symbol Visible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Is Symbol Visible = FALSE (IFCBOOLEAN)